

**ประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง**

**เรื่อง จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน**

**ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีความประสงค์จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ   
จำนวน 1 คัน (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ วงเงินงบประมาณ 3,300,000.-บาท   
(สามล้านสามแสนบาทถ้วน) **ราคากลาง 3,300,000.-บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)** มีรายละเอียดคุณลักษณะดังนี้

1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและ  
บุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

5. บุ้งกี๋ตัก

5.1 ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

5.2 ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร

5.3 ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

6. บุ้งกี๋ขุด

6.1 ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วย

ระบบไฮดรอลิก

6.2 ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

6.3 ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

6.4 มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยว่า 5,300 มิลลิเมตร

6.5 มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

10.อุปกรณ์ประกอบ

10.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

10.2 เกจ์วัดอุณภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

10.3 มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและไฟชาร์ทแบตเตอรี่

10.4 มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

10.5 มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

/10.6 แม่แรง...

-2-

10.6 แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

10.7 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

10.8 กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

10.9 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

10.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาดตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

10.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมี ไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

10.12 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

10.13 สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

10.14 หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (ราคาและรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559)

**คุณลักษณะเฉพาะ**

**เครื่องยนต์**

1. เครื่องยนต์และตัวรถอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3. กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาที

4. แรงบิดสูงสุด (Peak Torque) ไม่น้อยกว่า 400 นิวตันเมตร

**ระบบการขับเคลื่อนและระบบถ่ายทอดกำลัง**

1. ขับเคลื่อน 4 ล้อ (FOUR-WHFFL DRIVF) ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง 4 ล้อ หรือ 2 ล้อ

ตามภารกิจงาน

2. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

3. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 ระดับ และถอยหลังไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

4. แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 245 บาร์

**ระบบบังคับเลี้ยว**

1. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

**อุปกรณ์ตักหน้า ขุดหลัง**

1. บุ้งกี๋ตัก

(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิค

(2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร

(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

(4) มีฟันบุ้งกี๋ตัก และสามารถถอดเปลี่ยนได้

/2. บุ้งกี๋ชุด...

-3-

2. บุ้งกี๋ขุด

(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันท้าให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(2) ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

(4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร

(5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

(6) มีฟันบุ้งกี๋ขุด และสามารถถอดเปลี่ยนได้

**มาตรฐานน้ำหนักปฏิบัติงาน**

1. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

**ระบบไฟฟ้า**

1. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก  
**ระบบเบรก/ห้ามล้อ**

1. เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

2. มีเบรคห้ามล้อขณะจอด (PARKING BRAKE)

**ห้องพนักงานขับรถ**

1. ห้องพนักงานขับแบบติดกระจกครบด้าน (ROPS/FOPS CAB) จากโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง วิทยุ,ซีดี,MP3

1. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**อุปกรณ์ประกอบ**

1. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเครื่องจักรกล

2. เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

3. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่

4. มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

5. มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

6. แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

7. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

8. กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

9. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

10. ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ 14 ถึง 24 มิลลิเมตร

จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

11. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง   
 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

12. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร

ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

14. หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม

(Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

/เงื่อนไข...

-4-

**เงื่อนไขอื่น ๆ**

**1.** รถตักหน้าขุดหลังตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และเป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

2. รถตักหน้าขุดหลังและอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด

3. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เปิดบริการมาไม่น้อยกว่า

2 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

4. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อคของรถตักหน้าขุดหลัง

มาแสดงในวันเสนอราคา ถ้าไม่แนบจะไม่รับพิจารณา

5. กำหนดส่งของภายใน 150 วัน

6. ผู้เสนอราคาต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (PERFORMANCE CURVE)

รายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถตักหน้าขุดหลังเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

7. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามหลักมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน 1 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ประกอบการ ผู้แทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (AUTHORIZED DEALER) โดยแนบหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมในการเสนอราคา   
 9. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์

ประกอบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ หรือจนกว่า สามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดี

10. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนโดนกรรมสิทธิ์ครบถ้วนให้รถตักหน้าขุดหลังใช้งานได้ถูกต้องภายใน 15 วัน โดยผู้ซื้อต้องออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี โดยผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น  
 11. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการในเขตพื้นที่และมีอะไหล่สำรองเพื่อนการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหล่มาพร้อมการเสนอราคา

12. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่

จะใช้งานพื้นที่

13. เทศบาลตำบลบ้านส้องจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อได้ส่งมอบรถและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลบ้านส้องเรียบร้อยแล้ว

14. มีการพ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิตและพ่นสี่ตราสัญลักษณ์โลโก้เทศบาลตำบลบ้านส้อง พร้อมรหัสครุภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง (วงกลม) สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษร   
“เทศบาลตำบลบ้านส้อง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โดยพ่นสีสกรีนด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นไม่ชัดเจน  
ให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างประตูรถทั้งสองข้างและใส่รหัสครุภัณฑ์ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนดและเขียน  
ข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านส้อง) ด้านบนหน้ารถ

/ตราเทศบาล...

-5-

**ตราเทศบาลตำบลบ้านส้อง**

****

**เทศบาลตำบลบ้านส้อง**

**011-60-0004**

15. ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้ง  
ทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้วและค่าธรรมเนียม  
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้**

๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   
และต้องมีหลักฐานการเป็นตัวแทนจำหน่าย ผู้แทนจำหน่าย ผู้ประกอบการ หรือผู้ผลิตรถยนต์

๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

3. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่า นั้น

4. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ณ วันที่ประกาศประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

5. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วน  
ในสาระสำคัญ

6. นิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน

สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดยื่นซองเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 8 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอเวียงสระ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี) และจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา   
(ผู้ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค) ในวันที่ 11 สิงหาคม 2560

/ผู้สนใจ...

-6-

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านส้อง อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ระหว่างวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ถึงวันที่ 27 กรกฎาคม ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.   
ดูรายละเอียดได้ที่ [www.bansong.go.th](http://www.bansong.go.th) , [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 - 7736 - 6752 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2560



(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง

**เอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 1/2560**

**จัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ จำนวน 1 คัน**

**ตามประกาศเทศบาลตำบลบ้านส้อง ลงวันที่.................................**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีความประสงค์จะจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ ขนาดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า (ตามมาตรฐานครุภัณฑ์ 2559) จำนวน 1 คัน   
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ มีรายละเอียดดังนี้

คุณลักษณะดังนี้

1. เป็นรถตักหน้าขุดหลัง (Loader Backhoe) ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ติดบุ้งกี๋สำหรับตักหน้ารถและ  
บุ้งกี๋ขุดด้านหลังรถ ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค

2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ มีกำลังไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่รอบเครื่องยนต์ไม่เกิน 2,200 รอบต่อนาที ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

4. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Power Steering หรือ Hydrostatic

5. บุ้งกี๋ตัก

5.1 ชุดบุ้งกี๋ตักติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิก

5.2 ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร

5.3 ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุด ไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

6. บุ้งกี๋ขุด

6.1 ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันทำให้รถมั่นคงขณะขุดดิน ควบคุมด้วย

ระบบไฮดรอลิก

6.2 ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ขุดไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

6.3 ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

6.4 มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยว่า 5,300 มิลลิเมตร

6.5 มีระยะขุดลึกได้ ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

7. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

8. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

9. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์

10.อุปกรณ์ประกอบ

10.1 มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการทำงานของเครื่องจักรกล

10.2 เกจ์วัดอุณภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

10.3 มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่องและไฟชาร์ทแบตเตอรี่

10.4 มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

10.5 มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

10.6 แม่แรงไฮดรอลิกขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

10.7 หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

10.8 กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

/10.9 เครื่องมือ...

-2-

10.9 เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

10.10 ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาดตั้งแต่ขนาด 14 ถึง 24 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

10.11 ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมี ไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

10.12 มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่น ๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

10.13 สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

10.14 หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม (Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book) (ราคาและรายละเอียดข้อกำหนดคุณลักษณะตามบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ปี พ.ศ. 2559)

**คุณลักษณะเฉพาะ**

**เครื่องยนต์**

1. เครื่องยนต์และตัวรถอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน

2. ใช้เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ

3. กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 90 แรงม้า ที่ความเร็วรอบไม่เกิน 2,000 รอบต่อนาที

4. แรงบิดสูงสุด (Peak Torque) ไม่น้อยกว่า 400 นิวตันเมตร

**ระบบการขับเคลื่อนและระบบถ่ายทอดกำลัง**

1. ขับเคลื่อน 4 ล้อ (FOUR-WHFFL DRIVF) ที่สามารถเลือกขับเคลื่อนได้ทั้ง 4 ล้อ หรือ 2 ล้อ

ตามภารกิจงาน

2. ระบบถ่ายทอดกำลังแบบ Hydrostatic หรือแบบ Torque Converter

3. ระบบเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 4 ระดับ และถอยหลังไม่น้อยกว่า 4 ระดับ

4. แรงดันน้ำมันไฮดรอลิก ไม่น้อยกว่า 245 บาร์

**ระบบบังคับเลี้ยว**

1. ระบบบังคับเลี้ยวแบบ Hydrostatic หรือ Hydraulic

**อุปกรณ์ตักหน้า ขุดหลัง**

1. บุ้งกี๋ตัก

(1) ชุดบุ้งกี๋ตัก ติดตั้งอยู่หน้ารถ ควบคุมโดยระบบไฮดรอลิค

(2) ขนาดความจุของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 0.85 ลูกบาศก์เมตร

(3) ความสูงจากพื้นดินถึงสลักบุ้งกี๋ขณะยกสูงสุดไม่น้อยกว่า 3.30 เมตร

(4) มีฟันบุ้งกี๋ตัก และสามารถถอดเปลี่ยนได้

2. บุ้งกี๋ขุด

(1) ชุดบุ้งกี๋ขุดติดตั้งอยู่ด้านหลังรถ มีขาค้ำยันท้าให้รถมั่นคงขณะขุดดินควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิก

(2) ขนาดความกว้างของบุ้งกี๋ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร

(3) ความจุของบุ้งกี๋ ไม่น้อยกว่า 0.15 ลูกบาศก์เมตร

(4) มีระยะขุดไกลได้ ไม่น้อยกว่า 5,300 มิลลิเมตร

(5) มีระยะขุดลึกได้ไม่น้อยกว่า 4,000 มิลลิเมตร

(6) มีฟันบุ้งกี๋ขุด และสามารถถอดเปลี่ยนได้

/มาตรฐาน...

-3-

**มาตรฐานน้ำหนักปฏิบัติงาน**

1. มีน้ำหนักใช้งาน (Operating Weight) ไม่น้อยกว่า 6,500 กิโลกรัม

**ระบบไฟฟ้า**

1. ระบบไฟฟ้า 12 โวลท์ ไฟส่องสว่างและสัญญาณไฟถูกต้องตามข้อกำหนดของกรมการขนส่งทางบก  
**ระบบเบรก/ห้ามล้อ**

1. เป็นแบบตามมาตรฐานผู้ผลิต

2. มีเบรคห้ามล้อขณะจอด (PARKING BRAKE)

**ห้องพนักงานขับรถ**

1. ห้องพนักงานขับแบบติดกระจกครบด้าน (ROPS/FOPS CAB) จากโรงงานผู้ผลิตพร้อมติดตั้ง

เครื่องปรับอากาศ และฟิล์มกรองแสง วิทยุ,ซีดี,MP3

1. หลังคากันแดดแบบ Rops Canopy ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

**อุปกรณ์ประกอบ**

1. มีมิเตอร์บอกชั่วโมงการท้างานของเครื่องจักรกล

2. เกจ์วัดอุณหภูมิของเครื่องยนต์หรือสัญญาณ

3. มีสัญญาณไฟเตือนความดันน้ำมันเครื่อง และไฟชาร์ทแบตเตอรี่

4. มีเกจ์บอกระดับน้ำมันเชื้อเพลิง

5. มีประแจสำหรับถอดไส้กรองทุกระบบ จำนวน 1 ชุด

6. แม่แรงไฮดรอลิค ขนาดเหมาะสมกับตัวเครื่องจักร จำนวน 1 ชุด

7. หมวกนิรภัยสำหรับพนักงานขับ จำนวน 2 ชุด

8. กระบอกอัดจาระบี จำนวน 1 ชุด

9. เครื่องมือประจำรถ จำนวน 1 ชุด

10. ชุดประแจบล็อกสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ 14 ถึง 24 มิลลิเมตร

จำนวน 1 ชุด และอุปกรณ์การขันพร้อมกล่องเหล็ก

11. ชุดประแจปากตายสำหรับใช้กับรถจะต้องมีไม่น้อยกว่า 10 ขนาด ตั้งแต่ขนาด 12 ถึง   
 32 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด

12. มีสัญญาณและอุปกรณ์อื่นๆ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต

13. สัญญาณไฟฉุกเฉินสีเหลืองหมุนรอบตัว ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 150 มิลลิเมตร

ติดตั้งบนหัวเก๋ง จำนวน 1 ชุด

14. หนังสือคู่มือ จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยคู่มือการใช้ (Operation Manual) คู่มือการซ่อม

(Shop Manual) และคู่มือการสั่งอะไหล่ (Parts Book)

**เงื่อนไขอื่น ๆ**

**1.** รถตักหน้าขุดหลังตัวรถและเครื่องยนต์ต้องอยู่ภายใต้เครื่องหมายการค้าเดียวกัน และเป็นรถที่ถูกต้องตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต เพื่อสะดวกในการซ่อมแซมและบำรุงรักษา

2. รถตักหน้าขุดหลังและอุปกรณ์ทุกชิ้นส่วนที่เสนอต้องเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ และเป็นรุ่นล่าสุด

3. ผู้เสนอราคาต้องมีศูนย์บริการที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิต เปิดบริการมาไม่น้อยกว่า

2 ปี ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อความสะดวกในการดูแลรักษา

4. ผู้เสนอราคาต้องแนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ แคตตาล็อคของรถตักหน้าขุดหลัง

มาแสดงในวันเสนอราคา ถ้าไม่แนบจะไม่รับพิจารณา

/5. กำหนด...

-4-

5. กำหนดส่งของภายใน 150 วัน

6. ผู้เสนอราคาต้องแนบกราฟแสดงสมรรถนะของเครื่องยนต์ (PERFORMANCE CURVE)

รายละเอียดต่างๆ ที่แสดงสมรรถนะของรถตักหน้าขุดหลังเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษ

7. รับประกันความชำรุดบกพร่องไม่น้อยกว่า 1 ปี โดยในระหว่างรับประกันผู้เสนอราคาได้จะต้องจัดให้มีการบริการตรวจเช็คระยะเวลาชั่วโมงการทำงานตามหลักมาตรฐานของโรงงานผู้ผลิต จำนวนไม่น้อยกว่า 4 ครั้ง โดยจะต้องจัดให้มีบริการตรวจเช็คซ่อมในระยะเวลาก่อนสิ้นสุดสัญญาประกัน 1 เดือน โดยไม่คิดมูลค่า

8. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตรถยนต์ ผู้ประกอบการ ผู้แทนจำหน่าย และตัวแทนจำหน่ายที่มีอำนาจเต็มจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง (AUTHORIZED DEALER) โดยแนบหนังสือแต่งตั้งมาพร้อมในการเสนอราคา   
 9. ผู้เสนอราคาจะต้องทำการฝึกอบรมการใช้งานและการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และอุปกรณ์

ประกอบต่าง ๆ ให้กับเจ้าหน้าที่ของเทศบาล เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 2 วันทำการ หรือจนกว่า สามารถใช้งานและใช้อุปกรณ์ต่าง ๆ ได้ดี

10. ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการจดทะเบียนโดนกรรมสิทธิ์ครบถ้วนให้รถตักหน้าขุดหลังใช้งานได้ถูกต้องภายใน 15 วัน โดยผู้ซื้อต้องออกหนังสือขอยกเว้นภาษีประจำปี โดยผู้ขายเป็นผู้ออก  
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

11. ผู้เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการในเขตพื้นที่และมีอะไหล่สำรองเพื่อนการบำรุงรักษาตามอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า 4 ปี เพื่อสะดวกในการซ่อมบำรุงโดยแนบหนังสือรับรองอะไหล่มาพร้อมการเสนอราคา

12. เติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบและน้ำมันอื่น ๆ ตามมาตรฐานที่ผู้ผลิตกำหนดพร้อมที่

จะใช้งานพื้นที่

13. เทศบาลตำบลบ้านส้องจะชำระเงินให้ผู้ขายเมื่อได้ส่งมอบรถและจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ให้กับเทศบาลบ้านส้องเรียบร้อยแล้ว

14. มีการพ่นสีตามมาตรฐานผู้ผลิตและพ่นสี่ตราสัญลักษณ์โลโก้เทศบาลตำบลบ้านส้อง พร้อมรหัส  
ครุภัณฑ์ จำนวน 2 แห่ง (วงกลม) สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางยาวไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว พร้อมตัวอักษร   
“เทศบาลตำบลบ้านส้อง” ขนาดสูงไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว โดยพ่นสีสกรีนด้วยสีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็น  
ไม่ชัดเจนให้ใช้สีอื่นแทน ไว้ด้านข้างประตูรถทั้งสองข้างและใส่รหัสครุภัณฑ์ ตามที่เทศบาลตำบลบ้านส้องกำหนด  
และเขียนข้อความ “เทศบาลตำบลบ้านส้อง) ด้านบนหน้ารถ

**ตราเทศบาลตำบลบ้านส้อง**

****

**เทศบาลตำบลบ้านส้อง**

**011-60-0004**

/15. ราคา

-5-

15. ราคารถยนต์ที่เสนอขายต้องเป็นราคาที่รวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และค่าอุปกรณ์ที่ติดตั้ง  
ทุกอย่างตามคุณลักษณะเฉพาะของรถยนต์ โดยรวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีสรรพสามิตแล้วและค่าธรรมเนียม  
การจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ผู้ขายเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมีคุณลักษณะตรงตามกำหนดไว้ในเอกสารด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนำ และข้อกำหนดดังต่อไปนี้

**๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประมูลราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์**

๑.๑ รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

๑.๒ แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๑.๓ หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

1.4 แบบสัญญาซื้อขาย

๑.5 แบบหนังสือค้ำประกัน

(๑) หลักประกันซอง

(๒) หลักประกันสัญญา

(3) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า

๑.6 บทนิยาม

(๑) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

๑.7 แบบบัญชีเอกสาร

(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑

(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒

…………………..ฯลฯ.......................

**๒. คุณสมบัติของผู้จะเสนอราคา**

๒.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

๒.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ หรือหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ๆ และ/หรือ ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

2.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

/3. หลักฐาน...

-6-

**3. หลักฐานการเสนอราคา**

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกันกับซองใบเสนอราคา   
โดยแยกไว้นอกซองใบเสนอราคาเป็น 2 ส่วน คือ

3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนจำกัดสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการ  
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า   
ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทยก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)   
 (4) สำเนาการจดทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม

(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบใน ข้อ ๑.7 (1)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(1) แคตตาล็อคและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4

(2) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต้องลงนามพร้อมประทับตรา (ถ้ามี)

(3) หนังสือมอบอำนาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคามอบ  
อำนาจให้บุคคลอื่นทำการแทน

(4) หลักประกันซอง ตามข้อ 5

(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.7 (๒)

**๔. การเสนอราคา**

๔.๑ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่กำหนดไว้ในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน

๔.๒ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคากำหนดยื่นราคาไม่น้อยกว่า **60 วัน** นับแต่วันยืนราคาสุดท้าย โดยภายในกำหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้

/4.3 ผู้ประสงค์...

-7-

๔.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ ไม่เกิน **150 วัน** นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งแคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
ของรถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ไปพร้อมเอกสารสารส่วนที่ 1 และเอกสารส่วนที่ 2 เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลตำบลบ้านส้องจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

สำหรับแคตตาล็อกที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์   
มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องนำต้นฉบับมาให้คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตรวจสอบภายใน 3 วัน

4.5 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องส่งตัวอย่างของครุภัณฑ์ที่เสนอ จำนวน........ (หน่วย) เพื่อใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตำบลบ้านส้องไม่รับผิดขอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลตำบลบ้านส้องจะคืนให้แก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา

4.6 ก่อนยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประมูลฯ ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ  
ตกลงยื่นข้อเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

๔.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “***เอกสารประมูลซื้อตามเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอีเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1 /2560***” ยื่นต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามโครงการ ในวันที่ **8 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560** ตั้งแต่เวลา **09.00** น. ถึงเวลา **12.00** น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างอำเภอเวียงสระ (สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี)

**เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว จะไม่รับเอกสารเพิ่มเติมโดยเด็ดขาด**

คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น   
หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตาม  
ข้อ ๑.6 (๑) ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบตามข้อเสนอตาม ข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ หรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่า ผู้ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล้ว

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่ามีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคากระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.6 (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาและเทศบาลตำบลบ้านส้องจะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคา หรือผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน

/ผู้ประสงค์...

-8-

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มี  
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้  
บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่  
กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่านคุณสมบัติทางด้านเทคนิค   
อาจอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการดำเนินการ  
ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุให้ถือเป็นที่สุด

หากปรากฏต่อคณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อว่ากระบวนการเสนอราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดำเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนดไว้ คณะกรรมการประมูลซื้อจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และเมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้ว จะให้ดำเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไป จากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยังเหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน  
เว้นแต่คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อเห็นว่ากระบวนการเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่าย หรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้   
ประธานกรรมการประมูลซื้อจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคา และกำหนดวัน เวลาและสถานที่ เพื่อเริ่มต้นกระบวนการเสนอราคาใหม่ โดยจะแจ้งให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ

คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อสงวนสิทธิในการตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ระหว่างการประมูลซื้อฯเพื่อให้การประมูลซื้อฯ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ

๔.8 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องปฏิบัติ ดังนี้

(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอทางเทคนิค

(2) ราคาสูงสุดของการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องเริ่มต้นที่ **3,300,000.- บาท (สามล้านสามแสนบาทถ้วน)**

(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) รวมค่าใช้จ่าย  
ทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด

(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ

(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดำเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ  
ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ำกว่าราคาสูงสุดในการประมูลซื้อฯ และจะต้องเสนอลดราคาขั้นต่ำ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 6,000.- บาท จากราคาสูงสุดในการประมูลซื้อฯ และการเสนอลดราคา  
ครั้งถัดๆ ไป ต้องเสนอลดราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 6,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว

(7) ห้ามผู้มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประมูลซื้อฯ เสร็จสิ้นแล้วจะต้องยืนยันราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด

(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการเสนอราคา ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ้งให้ทราบในวันเสนอราคา

/(9) ผู้มี...

-9-

(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทำการทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกำหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต้นไป

**๕. หลักประกันซอง**

ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค **จำนวน 165,000.-บาท (หนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)** โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ำประกันตั้งแต่วันที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

๕.๑ เงินสด

๕.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยเป็นเช็คลงวันที่ ที่ยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

๕.๓ หนังสือค้ำประกันซองของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑)  
 ๕.๔ หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต  
ให้ประกอบธุรกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๑)

๕.๕ พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันซองตามข้อนี้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง จะคืนให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ำสุดจะคืนให้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว การคืนหลักประกันซอง ไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย

**๖. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา**

๖.๑ ในการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เทศบาลตำบลบ้านส้องจะพิจารณาตัดสินด้วย ***ราคารวม***

๖.๒ หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่   
ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของ  
ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่ข้อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์  
ต่อเทศบาลตำบลบ้านส้อง เท่านั้น

๖.๓ เทศบาลตำบลบ้านส้อง สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของเทศบาลตำบลบ้านส้อง

(๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น

/6.4 ในการ...

-10-

๖.๔ ในการตัดสินการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการดำเนินการประมูลซื้อหรือเทศบาลตำบลบ้านส้อง มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ เทศบาลตำบลบ้านส้อง มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทำสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม หรือไม่ถูกต้อง

๖.๕ เทศบาลตำบลบ้านส้อง ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่  
เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิก  
การประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชน์  
ของทางราชการเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลตำบลบ้านส้อง เป็นเด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือ  
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลตำบลบ้านส้องจะพิจารณายกเลิกการประมูลซื้อด้วยวิธีการ  
ทางอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคาเป็นผู้ทิ้งงานไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จหรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

6.6 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลักจากการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6 เทศบาลตำบลบ้านส้อง มีอำนาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าว และเทศบาลตำบลบ้านส้องจะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

**๗. การทำสัญญาซื้อขาย**

7.1 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ค้า) สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการของทางราชการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อ เทศบาลตำบลบ้านส้องจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.4 ก็ได้

7.2 ในกรณีที่ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน 5 วัน ทำการของทางราชการ หรือเทศบาลตำบลบ้านส้องเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตาม ข้อ 7.1 ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.4 หรือในกรณีที่หน่วยงานรวมกันประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทำสัญญากับเทศบาลตำบลบ้านส้อง เจ้าของงบประมาณโดยตรงภายใน **7 วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับ**ร้อยละห้า (5%)** ของราคาสิ่งของที่ประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ให้เทศบาลตำบลบ้านส้องยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วันทำการของทางราชการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ ๑.5 (๒)  
 (4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (2)

/พันธบัตร...

-11-

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจาก  
ข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

**๘. อัตราค่าปรับ**

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ให้คิดในอัตราร้อยละ 0.20 ต่อวัน

**9. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง**

ผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.4 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขาย  
ที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 **ปี** - เดือน นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้รับมอบงาน โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม**ภายใน 15 วัน** นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

**๑0. การจ่ายเงินล่วงหน้า**

ผู้มีสิทธิเสนอราคามีสิทธิเสนอขอรับเงินล่วงหน้าในอัตราไม่เกินร้อยละ...-.....ของราคาสิ่งของ ที่เสนอขาย แต่ทั้งนี้ จะต้องส่งมอบหลักประกันเงินล่วงหน้าเป็นพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 (3) หรือหนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งเวียนชื่อให้ส่วนราชการต่างๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ำประกันดังระบุในข้อ 1.5 (3) ให้แก่เทศบาลตำบลบ้านส้อง ก่อนการรับชำระเงินล่วงหน้า นั้น

**11. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ**

๑1.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ได้มา**จากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560**

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ต่อเมื่อเทศบาลตำบลบ้านส้องได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 เรียบร้อยแล้วเท่านั้น

๑1.๒ เมื่อเทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใดให้เป็นขายและได้  
ตกลงซื้อสิ่งของตามประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ  
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติ  
ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่าภายใน   
๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่งหรือซื้อขายของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นใด

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย  
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น   
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่นหรือเป็นของ ที่รัฐมนตรีว่า การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี

/11.3 ผู้ประสงค์...

-12-

๑1.๓ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ต่อเทศบาลตำบลบ้านส้องแล้ว จะถอนตัวออกจากการประมูลฯ มิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กำหนดใน ข้อ ๔.8 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น เทศบาลตำบลบ้านส้อง จะริบหลักประกันซองจำนวนร้อยละ ๒.๕ ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม

11.๔ ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเทศบาลตำบลบ้านส้อง ได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกำหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลตำบลบ้านส้องจะริบหลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบของทางราชการ

11.๕ เทศบาลตำบลบ้านส้อง สงวนสิทธิที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญา ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)



(นายคนองศิลป์ ชิตรกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านส้อง